**Poręcz kątowa 135°, antybakteryjny biały Nylon, 400 x 400 mm**

Antybakteryjny Nylon NylonClean HR błyszczący biały, 3 punkty mocujące

Ø32

Numer: **5081N**

Opis do specyfikacji

Poręcz kątowa 135° Ø32 dla osób niepełnosprawnych.

Poręcz kątowa Nylon HR błyszczący biały.

Służy do podpierania się (część pozioma) lub do podnoszenia się (część 135°). Do WC, natrysku lub wanny.

Antybakteryjna ochrona NylonClean: optymalna ochrona przed rozwojem bakterii i pleśnią.

Stosowana zamiennie jako prawa lub lewa.

Przystosowana do intensywnego używania w budynkach użyteczności publicznej i w środowisku szpitalnym.

Poliamid o wysokiej odporności (Nylon): wzmocniony rdzeniem ze stali chronionej antykorozyjnie o grubości 2 mm.

Jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.

Wysoka odporność na środki czystości i produkty chemiczne.

Ochrona anty-UV: zapobiega żółknięciu.

Przyjemna i ciepła w dotyku.

Odległość między ścianą a poręczą 38 mm: minimalne wymiary uniemożliwiają przejście przedramienia między ścianą a poręczą, chroniąc użytkownika przed złamaniem w przypadku upadku.

3 punkty mocujące: umożliwiają zablokowanie poręczy i łatwą instalację.

Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 6 otworów, Ø73.

Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany.

Wymiary: 400 x 400 mm.

Testowana na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika: 135 kg.

30 lat gwarancji.

Znak CE.