**Poręcz prosta, Nylon antybakteryjny, NylonClean, 500 mm**

Antybakteryjny Nylon HR błyszczący biały

Ø32

Numer: **50505N**

Opis do specyfikacji

Poręcz prosta dla osób niepełnosprawnych.

Poręcz prosta Nylon HR błyszczący biały.

Służy do podpierania, podtrzymywania i podnoszenia się. Do WC, natrysku lub wanny.

Antybakteryjna ochrona NylonClean: optymalna ochrona przed rozwojem bakterii i pleśnią.

Przystosowana do intensywnego używania w budynkach użyteczności publicznej i w środowisku szpitalnym.

Poliamid o wysokiej odporności (Nylon): wzmocniony rdzeniem ze stali chronionej antykorozyjnie o grubości 2 mm.

Jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczeniei utrzymanie higieny.

Wysoka odporność na środki czystości i produkty chemiczne.

Ochrona anty-UV: zapobiega żółknięciu.

Przyjemna i ciepła w dotyku.

Odległość między ścianą a poręczą 38 mm: minimalne wymiary uniemożliwiają przejście przedramienia między ścianą a poręczą, chroniąc użytkownika przed złamaniem w przypadku upadku.

Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 6 otworów, Ø73.

Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany.

Rura Ø32, rozstaw 500 mm.

Testowana na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna wagaużytkownika: 135 kg.

30 lat gwarancji. Znak CE.