**Bateria z regulatorem ciśnienia do umywalki SECURITHERM EP BIOCLIP**

Jednootw., mechaniczna bateria zatrzaskowa H.95 L.120, uchwyt Higiena

Zawory odcinające

Numer: **2821LEP**

Opis do specyfikacji

Stojąca bateria mechaniczna z regulatorem ciśnienia do umywalki.

Bateria mechaniczna BIOCLIP: armatura całkowicie odpinana do czyszczenia i dezynfekcji.

Wylewka przystosowana do montażu filtra BIOFIL.

Bateria jednootworowa z prostą wylewką H.95 L.120 z sitkiem higienicznym.

Wylewka przystosowana do montażu filtra BIOFIL.

Głowica ceramiczna Ø40 z regulatorem ciśnienia i nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

Całkowita ochrona antyoparzeniowa: ograniczony wypływ WC w przypadku braku WZ (i na odwrót).

Stała temperatura bez względu na wahania ciśnienia i przepływu wody w instalacji.

Korpus i wylewka gładkie wewnątrz o małej pojemności.

Wypływ ograniczony do 5 l/min przy 3 barach.

Uchwyt Higiena L.150.

Bez ciągadła i korka.

Wężyki PEX W3/8" z zaworami odcinającymi.

Filtry i zawory zwrotne.

Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxu.

Bateria mechaniczna z regulatorem ciśnienia SECURITHERM przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

Jednootworowa bateria przystosowana do osób niepełnosprawnych.

Bateria z 30-letnią gwarancją.