**Termostatyczny komplet natryskowy z baterią**

Dwuuchwytowa bateria termostatyczna

Z mimośrodami STOP/CHECK

Numer: **H9739KIT**

Opis do specyfikacji

﻿Zestaw natryskowy z drążkiem i dwuuchwytową baterią termostatyczną SECURITHERM.

• Bateria natryskowa z antyosadową głowicą termostatyczną.

Bateria z chroną antyoparzeniową: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej.

Ochrona przed „zimnym prysznicem”: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody ciepłej.

Antyosadowa głowica termostatyczna do regulacji temperatury.

Głowica ceramiczna 1/4 obrotu do regulacji wypływu.

Regulacja temperatury od 25°C do 40°C z ogranicznikiem temperatury maksymalnej zablokowanym na 38°C.

Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez demontażu uchwytu i zamykania dopływu wody zimnej.

Wypływ nastawiony na 9 l/min.

Korpus z chromowanego mosiądzu i pokrętła CLASSIC.

Przyłącze do węża natryskowego Z1/2".

Filtry i zawory zwrotne zintegrowane w przyłączach W3/4".

Produkt dostarczany z 2 mimośrodami ściennymi STOP/CHECK Z1/2" Z3/4", doskonale przystosowanymi do potrzeb szpitali.

• Słuchawka natryskowa na suwaku (nr 813), na chromowanym drążku natryskowym (nr 821), z mydelniczką i wężem (nr 836T1).

• Obręcz zapobiegająca opadaniu słuchawki natryskowej na posadzkę (nr 828).

Bateria przystosowana w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

Bateria termostatyczna przystosowana do osób niepełnosprawnych.

Komplet natryskowy z 30-letnią gwarancją.