**Zawór elektroniczny TEMPOMATIC**

Zasilanie sieciowe

Zaścienny 155 mm

Numer: **441157**

Opis do specyfikacji

Zaścienny zawór elektroniczny do umywalki.

Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.

Zasilanie sieciowe z transformatorem 230/12 V.

Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.

Antyosadowe sitko wypływowe.

Programowane spłukiwanie okresowe (nastawione na ~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).

Nieruchoma, chromowana wylewka L.170 mm z kołkiem antyobrotowym i przeciwnakrętką.

Rozeta zintegrowana ze ścianą.

Detekcja obecności na podczerwień, detektor odporny na uderzenia.

Antyblokada wypływu.

Do ścianki ≤ 155 mm

Elektrozawór Z3/8" z filtrem-uszczelką.

Możliwość skrócenia gwintowanych prowadnic.

Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.

30 lat gwarancji.