**Zawór czasowy TEMPOSTOP**

Ścienny ½″ z rozetą

Numer: **746292**

Opis do specyfikacji

Ścienny zawór czasowy do umywalki.

Czas wypływu ~7 sekund.

Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach,możliwość regulacji od 1,4 do 6 l/min.

Wandaloodporne sitko antyosadowe.

Korpus z litego, chromowanego mosiądzu z rozetą Z½".

30 lat gwarancji.