**Zawór czasowy TEMPOSTOP**

Model z antyblokadą AB

Ścienny, ½″

Numer: **746001**

Opis do specyfikacji

Ścienny zawór czasowy do umywalki.

Czas wypływu ~7 sekund.

Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach,możliwość regulacji od 1,4 do 6 l/min.

Wandaloodporne sitko antyosadowe.

Korpus z litego, chromowanego mosiądzu Z½".

System antyblokady AB: wypływ następuje dopiero po zwolnieniu przycisku.

30 lat gwarancji.