**ZawórMONOFOOT**

Uruchamiany stopą

Mocowanie do posadzki

Numer: **736101**

Opis do specyfikacji

Zawór do umywalki uruchamiany stopą:

Natychmiastowe, automatyczne zamknięcie.

Składany przycisk, aby ułatwić czyszczenie posadzki.

Regulowana wysokość przycisku.

Mocowanie 4 śrubami.

Zasilanie w wodę zimną lub zmieszaną.

Mocowanie do posadzki Z½".

30 lat gwarancji.