**Zestaw natryskowy TEMPOSOFT 2**

Czasowy

Podtynkowy, wylewka ROUND, zawór

Numer: **749429**

Opis do specyfikacji

Czasowy, podtynkowy zestaw natryskowy:

Zawór czasowy TEMPOSOFT 2 Z½" do zasilania w wodę zmieszaną.

Instalacja podtynkowa.

Rozeta Inox 304 błyszczący Ø130.

Regulacja od 1 do 5 mm w zależności od grubości wykończenia ściany.

Delikatne uruchamianie.

Czas wypływu ~30 sekund.

Wypływ 6 l/min przy 3 barach.

Wylewka natryskowa ROUND chromowana, odporna na wandalizm i antyosadowa, z automatyczną regulacją wypływu.

Korpus i wylewka z litego, chromowanego mosiądzu.

30 lat gwarancji.

Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych. Ten model nie jest wyposażony w wodoszczelną skrzynkę podtynkową. Instalator musi zapewnić szczelność wnęki montażowej oraz ewakuację wody z wnęki (przecieki, kondensacja) - (patrz ulotka instalacyjna).