**Zawór elektroniczny do pisuaru TEMPOMATIC multi-pisuar**

Elektronika z barierą na podczerwień, zas. siec.

Podtynkowy

Numer: **487620**

Opis do specyfikacji

Elektroniczny zawór podtynkowy do pisuarów z barierą na podczerwień:

Spłukiwanie do 8 zwykłych/rynnowych pisuarów lub 2 pisuarów ze zintegrowanym syfonem.

Instalacja podtynkowa.

Moduł elektroniczny z transformatorem 230/12 V.

Moduł hydrauliczny z elektrozaworem, zaworem odcinającym Z¾" i filtrem.

Higieniczne spłukiwanie okresowe co 24 h po ostatnim użyciu: zapobiega wysychaniu wody w syfonie.

Detekcja obecności bariery na podczerwień.

Detektor podtynkowy na podczerwień Ø50 i odblask Ø85.

Możliwość automatycznego spłukiwania wstępnego po pojawieniusię pierwszego użytkownika.

Automatyczne spłukiwanie co 30 lub 60 sekund.

Czas wypływu nastawiony na ~3 sekundy z możliwością regulacji od 2 do 14 sekund.

Wypływ 0,3 l/s przy 3 barach z możliwością regulacji.

Zalecana maksymalna odległość detekcji 6 metrów.

Antyblokada wypływu: automatyczne zamknięcie po 20 nieprzerwanych cyklach.

Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.

30 lat gwarancji.