**Zawór do spłukiwania bezpośredniego TEMPOFLUX 1**

Zawór czasowy

Podtynkowy - Chromowana rozeta Ø195

Numer: **761900**

Opis do specyfikacji

Czasowy zawór podtynkowy do spłukiwania bezpośredniego.

Rozeta Ø195 z chromowanego mosiądzu.

Uniwersalna skrzynka podtynkowa.

Delikatne uruchamianie.

Czas wypływu ~7 sekund.

Zawór antyskażeniowy.

Zintegrowany zawór odcinający i regulujący wypływ.

Korpus z litego mosiądzu i chromowany przycisk.

Dopływ liniowy Z3/4".

Przyłącze z tuleją do rury PVC Ø25.

Średnica rury zasilającej: minimum Ø20 mm wewnątrz we wszystkich punktach.

Wypływ podstawowy: 1 l/s przy 1 barze ciśnienia dynamicznego.

30 lat gwarancji.

Ten model nie jest wyposażony w wodoszczelną skrzynkę podtynkową. Instalator musi zapewnić szczelność wnęki montażowej oraz odprowadzenie wody w razie przecieku (patrz ulotka instalacyjna).