**System spłukiwania TEMPOFLUX 1**

Zawór czasowy do spłukiwania bezpośredniego WC

Natynkowy - Bez zaworu odcinającego

Numer: **761000**

Opis do specyfikacji

Bezzbiornikowy system spłukiwania: bezpośrednie podłączenie do instalacji.

Instalacja natynkowa.

Delikatne uruchamianie.

Czas wypływu ~7 sekund.

Zawór antyskażeniowy.

Korpus i przycisk z litego, chromowanego mosiądzu.

Dopływ kątowy Z3/4".

Z nakrętką Ø28.

Średnica rury zasilającej: minimum Ø20 mm wewnątrz we wszystkich punktach.

Wypływ podstawowy: 1 l/sprzy 1 barze ciśnienia dynamicznego.

Zawór przystosowany do wody deszczowej.

Produkt odpowiedni dla osób niepełnosprawnych.

30 lat gwarancji.