**Zestaw do spłukiwania TEMPOCHASSE**

Zestaw czasowy do spłukiwania bezpośredniego WC

Natynkowy z prostym zaworem odcinającym

Numer: **760004**

Opis do specyfikacji

Bezzbiornikowy system spłukiwania: bezpośrednie podłączenie do instalacji.

Instalacja natynkowa.

Do tradycyjnej miski ustępowej.

Czas wypływu ~7 sekund.

Zawór antyskażeniowy.

Prosty zawór odcinający i regulujący wypływ W1" z chromowanego mosiądzu.

Korpus i przycisk z litego, chromowanego mosiądzu.

Mechanizm odporny na uderzenia.

Element łączący Ø32/55 z kołnierzem.

Zagięta rura Inox błyszczący Ø32 z nakrętką i obręczą.

Wypływ podstawowy: 1 l/s przy 1 barze ciśnienia dynamicznego.

Przystosowany do wody deszczowej.

30 lat gwarancji.