**Ścienny zestaw do mycia wstępnego z baterią**

Z zaworem czerpalnym i teleskopową wylewką

Biały wąż i pistolet z antyosadowym dyfuzorem

Numer: **G6432**

Opis do specyfikacji

Kompletny zestaw do mycia wstępnego z zaworem czerpalnym przystosowany do intensywnego używania w kuchni profesjonalnej.

Bateria ścienna W¾″ z rozstawem 150 mm:

- Głowica grzybowa z pokrętłem.

- Zawory zwrotne zintegrowane w baterii.

Zawór czerpalny z ruchomą wylewką teleskopową L.200 - 290.

- Wypływ 20 l/min.

- Głowica grzybowa z pokrętłem.

Biały pistolet z regulacją strumienia, wypływ 9 l/min (nr 433000).

Pistolet z antyosadowym dyfuzorem i końcówka odporna na uderzenia.

Biały, zbrojony wąż L.0,95 m, jakość spożywcza.

Kolumna ¾″ z mosiądzu.

Regulowana, ścienna obręcz mocująca.

Sprężyna Inox.

30 lat gwarancji.