**Zestaw do mycia wstępnego z 1-otworową baterią**

Bez zaworu czerpalnego

Czarny wąż i pistolet z antyosadowym dyfuzorem

Numer: **5626**

Opis do specyfikacji

Kompletny zestaw do mycia wstępnego bez zaworu czerpalnego.

1-otworowa bateria stojąca z uchwytem z drążkiem.

Przystosowany do intensywnego używania w kuchni profesjonalnej.

Dostarczana z wężykami W3/8" i zaworami zwrotnymi.

Zawór czerpalny z ruchomą wylewką rura L.200 Ø22.

- Wypływ 25 l/min przy ¼ obrotu.

- Głowica grzybowa ze wzmocnionym mechanizmem z ergonomicznym uchwytem.

Czarny pistolet z regulacją strumienia, wypływ 9 l/min (nr 433010).

Pistolet z antyosadowym dyfuzorem i końcówka odporna na uderzenia.

Czarny, zbrojony wąż L.0,95 m, jakość spożywcza.

Kolumna ¾″ z mosiądzu.

Regulowana, ścienna obręcz mocująca.

Sprężyna Inox.

30 lat gwarancji.