**Ścienny zestaw do mycia wstępnego z baterią**

Bez zaworu czerpalnego

Biały wąż i pistolet z antyosadowym dyfuzorem

Numer: **G6433**

Opis do specyfikacji

Kompletny zestaw do mycia wstępnego bez zaworu czerpalnego.

Przystosowany do intensywnego używania w kuchni profesjonalnej.

Bateria ścienna W¾″ z rozstawem 150 mm:

- Głowica grzybowa z pokrętłem.

- Zawory zwrotne zintegrowane w baterii.

Biały pistolet z regulacją strumienia Z½", wypływ 9 l/min (nr 433000).

Antyosadowy pistolet i końcówka odporna na uderzenia.

Biały, zbrojony wąż L.0,95 m, jakość spożywcza.

Kolumna ¾″ z mosiądzu.

Regulowana, ścienna obręcz mocująca.

Sprężyna Inox.

30 lat gwarancji.