**Panel natryskowy SECURITHERM**

Termostatyczny, elektroniczny na baterię

Zasilanie schowane, nieruchoma wylewka, Inox

Numer: **792413**

Opis do specyfikacji

Elektroniczny, termostatyczny panel natryskowy:

Panel Inox, duży model, do instalacji natynkowej.

Zasilanie schowane wężykami Z½".

Bateria termostatyczna SECURITHERM.

Regulacja temperatury: od wody zimnej do 38°C: pierwszy ogranicznik temperatury do 38°C, drugi ogranicznik do 41°C.

Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody zimnej.

Funkcja zapobiegająca „zimnemu prysznicowi”: automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody ciepłej.

Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.

Zasilanie baterią litową 223 6 V.

Detektor obecności na podczerwień, uruchomienie przez przybliżenie dłoni na odległość 4 cm.

Zamierzone lub automatyczne zatrzymanie po ~60 sekundach.

Spłukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h po ostatnim użyciu).

Wypływ 6 l/min przy 3 barach.

Wylewka natryskowa ROUND chromowana, odporna na wandalizm i antyosadowa, z automatyczną regulacją wypływu.

Niewidoczne mocowania.

Filtry i zawory zwrotne.

Zawory odcinające Z½".

Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.

30 lat gwarancji.