**Komfortowe siedzisko natryskowe do zawieszenia**

Siedzisko natryskowe do zawieszenia

Konstrukcja Inox satynowy UltraSatin

Numer: **510300S**

Opis do specyfikacji

Siedzisko natryskowe zdejmowane do zawieszenia.

Siedzisko natryskowe dla osób niepełnosprawnych.

Komfortowe siedzenie i oparcie HR.

Model szeroki.

Do zawieszania na poręczy Ø32 (patrz nr 5481S, 5120S i 50505S).

Antybakteryjne siedzisko i oparcie: optymalna ochrona przed rozwojem bakterii i pleśni.

Zdejmowane: ogranicza ilość siedzisk w budynku, umożliwiając ich instalację tylko w momencie, kiedy jest to konieczne. Przykład: hotel lub szpital przyjmujący tymczasowo osoby niepełnosprawne.

Przystosowane do intensywnego użytku w obiektach publicznych i w środowisku szpitalnym.

Pełne, zatrzaskowe siedzenie z polimeru o wysokiej odporności.

Jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.

Wysoka odporność na produkty chemiczne (Betadyna®) i środki czystości.

Ochrona anty-UV.

Przyjemne i ciepłe w dotyku.

Konstrukcja z rury Ø32 z bakteriostatycznego Inoxu 304.

Konstrukcja Inox satynowy UltraSatin.

Regulowane odbojniki zapewniają dobre wypoziomowanie siedzenia.

Szerokie rozety naciskowe chroniące ścianę.

Testowane na ponad 200 kg: zalecana maksymalna waga użytkownika: 135 kg.

Wymiary: 590 x 420 x 580 mm.

Zdejmowane siedzisko natryskowe z 30-letnią gwarancją. Znak CE.