**Komfortowe, składane siedzisko natryskowe z oparciem**

Składane siedzisko do zamocowania na ścianie

Konstrukcja Inox satynowy UltraSatin

Numer: **510434S**

Opis do specyfikacji

Składane, komfortowe siedzisko natryskowe i oparcie HR.

Siedzisko natryskowe dla osób niepełnosprawnych.

Składane siedzisko i oparcie do zamocowania na ścianie.

Model szeroki.

Antybakteryjna ochrona siedziska: optymalna ochrona przed rozwojem bakterii i pleśni.

Zatrzymanie w pozycji pionowej. Wolnoopadające.

Przystosowane do intensywnego użytku w obiektach publicznych i w środowisku szpitalnym.

Pełne, zatrzaskowe siedzenie z polimeru o wysokiej odporności.

Jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.

Wysoka odporność na produkty chemiczne (Betadyna®) i środki czystości.

Ochrona anty-UV.

Przyjemne i ciepłe w dotyku.

Konstrukcja z rury Ø32 z bakteriostatycznego Inoxu 304.

Wykończenie Inox satynowy UltraSatin.

Mocowania niewidoczne dzięki płycie montażowej z Inoxu 304 o grubości 4 mm.

Dostarczane ze śrubami Inox do betonowej ściany.

Wymiary: 506 x 420 x 620 mm.

Wymiary po złożeniu: 120 x 620 mm.

Testowane na ponad 200 kg: zalecana maksymalna waga użytkownika: 135 kg.

Składane siedzisko natryskowe z oparciem z 30-letnią gwarancją. Znak CE.