**Bateria mechaniczna BIOCLIP do umywalki**

Wysoka, jednouchwytowa bateria jednootworowa z głowicą ceramiczną

Bateria z ruchomą wylewką zatrzaskową Inox

Numer: **2870T1**

Opis do specyfikacji

Stojąca bateria mechaniczna do umywalki.

Jednouchwytowa bateria jednootworowa z ruchomą wylewką H.180.

Dostarczana z 2 zatrzaskowymi wylewkami Inox.

Głowica ceramiczna Ø35 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

Gładkie wewnątrz korpus i wylewka (ograniczają nisze bakteryjne).

Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez demontażu uchwytu i zamykania zasilania wody zimnej.

Wypływ ograniczony do 5 l/min przy 3 barach.

Uchwyt Higiena L.185 do uruchamiania bez kontaktu z dłonią.

Korpus i podstawa z chromowanego mosiądzu.

Wężyki PEX W3/8".

Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxu.

Bateria przystosowana w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.

Bateria zgodna z wymogami francuskiej normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego).

Bateria z 30-letnią gwarancją.