**Umywalka ścienna TRAPEZ**

Inox 304 satynowy

Bez otworu na armaturę

Numer: **120270**

Opis do specyfikacji

Umywalka ścienna, 600 x 505 mm.

Umywalka przystosowana do osób niepełnosprawnych.

Inox 304 bakteriostatyczny.

Wykończenie satynowe.

Grubość Inoxu: 1,2 mm.

Wykończenie z ochroną przed skaleczeniem.

Bez otworu na armaturę.

Dostarczana z korkiem 1¼″.

Bez przelewu.

Dostarczana z mocowaniami.

Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 14688.

Waga: 5,5 kg.

[Poprzedni numer katalogowy: 3411270015]