**Indywidualny pisuar rynnowy L**

Inox 304 satynowy - L. 600 mm - Do zabudowy

Numer: **130200**

Opis do specyfikacji

Pisuar stojący, do zabudowy w posadzce, 600 x 1020 x 300 mm.

Inox 304 bakteriostatyczny.

Wykończenie satynowe.

Grubość Inoxu: 1,2 mm.

Zasilanie wody z tyłu.

Dostarczany z 1 głowicą spłukującą z Inoxu i 1 wężykiem.

Oszczędność wody: optymalne spłukiwanie z wypływem 0,1 l/s na stanowisko, czyli 0,3 litra na jedno użycie.

Centralny odpływ wody.

Odpływ wody 1½″. Dostarczany z sitkiem i zintegrowanym syfonem (nr 785000).

Waga: 16,8 kg.

[Poprzedni numer katalogowy: 0310200001]