**Zbiorowy pisuar wiszący**

Inox 304 satynowy - L. 1800 mm

Numer: **130110**

Opis do specyfikacji

Zbiorowy pisuar wiszący 1800 x 575 x 275 mm.

Inox 304 bakteriostatyczny. Wykończenie satynowe.

Grubość Inoxu: 1,2 mm.

Zasilanie wody z góry W½.

Dostarczany z 1 głowicą spłukującą z Inoxu (pozioma rura z otworami), która pozwala na kompletne opłukanie ścianki pisuaru.

Pionowy odpływ wody.

Oszczędność wody: optymalne spłukiwanie z wypływem 0,1 l/s, czyli 0,3 litra na jedno użycie.

Odpływ z prawej strony. Odpływ wody 1½″.

Dostarczany z mocowaniami.

Możliwość dodania jednej lub kilku przgród z bakteriostatycznego Inoxu 304 (nr 100900). Do zamocowania bezpośrednio na pisuarze w dowolnym miejscu.

Porada instalacyjna: jeśli planowana jest instalacja 2 pisuarów obok siebie, zalecamy zamówienie jednego pisuaru z odpływem z lewej strony i drugiego pisuaru z odpływem z prawej strony.

Waga: 24,8 kg.