**Brodzik natryskowy PMR do zabudowy**

800 x 800 mm

Numer: **150500**

Opis do specyfikacji

Brodzik natryskowy do zabudowy, 800 x 800 mm.

Przystosowany dla osób niepełnosprawnych: płaski brodzik.

Inox 304 bakteriostatyczny.

Wykończenie satynowe.

Grubość Inoxu: 1,5 mm.

Spad do odpływu.

Dostarczany z korkiem 1½″.

Antypoślizgowa powierzchnia.

Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 14527.

Waga: 8,5 kg.

[Poprzedni numer katalogowy: 0513050000]