**Umywalka odporna na wandalizm DUO S TC L**

Inox 304 satynowy - Wisząca z niewidocznym odpływem

Bez otworu na armaturę

Numer: **160370**

Opis do specyfikacji

Umywalka mocowana na ścianie, do instalacji zaściennej w pomieszczeniu technicznym.

Ze zintegrowaną półką.

Umywalka po lewej stronie półki.

Wewnętrzna średnica umywalki: 310 mm.

Bakteriostatyczny Inox 304. Wykończenie satynowe. Grubość Inoxu: 1,2 mm.

Wykończenie zapobiegające skaleczeniom.

Odporność na wandalizm: umywalka zamknięta od spodu, niewidoczny odpływ.

Gwintowana prowadnica 200 mm z możliwością skrócenia (inne długości na zamówienie).

Podtynkowy, poziomy odpływ Ø1".

Korek z płaskim sitem bez śruby: łatwe czyszczenie i odporność na wandalizm.

Bez przelewu.

Dostarczana z mocowaniami.

Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 14688.

Waga: 8,5 kg.

30 lat gwarancji.

[Poprzedni numer katalogowy: 0216370000]