**Wisząca komora gospodarcza XL S**

Inox 304 satynowy - Zasilanie wody z tyłu

Numer: **182160**

Opis do specyfikacji

Komora gospodarcza (brudownik) mocowana na ścianie.

Bakteriostatyczny Inox 304.

Wykończenie satynowe.

Grubość Inoxu: 1,5 mm.

Gładka powierzchnia ułatwiająca czyszczenie.

Zintegrowany kołnierz do rozprowadzenia wody.

Poziomy dopływ wody Ø55 mm.

Podtynkowy, poziomy odpływ wody Ø100 mm.

Niewidoczny system odpływu: komora zamknięta od spodu.

Prosta i szybka instalacja: montaż od przodu dzięki płycie montażowej ze stali nierdzewnej.

Uchylna kratka z Inoxu na zawiasach.

Waga: 15 kg.

30 lat gwarancji.

[Poprzedni numer katalogowy: 0711210006]