**Uchwyt na suwaku Be-Line® do słuchawki natryskowej, antracyt**

Antracytowy metalik

Numer: **511911C**

Opis do specyfikacji

Uchwyt na suwaku Be-Line® do słuchawki natryskowej.

Antracytowy metalik.

Ruchomy uchwyt do słuchawki natryskowej.

Ergonomiczny uchwyt, łatwy w regulacji wysokości suwaka.

Przesunięcie przy użyciu uchwytu lub poprzez pociągnięcie za wąż natryskowy.

Do poręczy natryskowej Be-Line® dla osób niepełnosprawnych.

Uchwyt na suwaku z 30-letnią gwarancją.