**WC ze zbiornikiem MONOBLOCO 700 PMR**

Inox 304 satynowy

Numer: **110790**

Opis do specyfikacji

Stojąca miska ustępowa WC ze zbiornikiem, podwójny przycisk 3 l/6 l, 370 x 895 x 700 mm.

Miska o przedłużonej długości 700 mm dla większego komfortu osób niepełnosprawnych.

Bakteriostatyczny Inox 304. Wykończenie satynowe.

Grubość Inoxu: 1,5 mm.

Miska wytłaczana, bez spoin, dla odpowiedniej higieny.

Polerowane wnętrze miski, zaokrąglone brzegi dla łatwego czyszczenia.

Zintegrowany kołnierz do rozprowadzenia wody. Zasilanie wody podtynkowe od dołu lub natynkowe z boku (prawy/lewy).

Poziomy podtynkowy lub pionowy odpływ wody. Dostarczana z rurą PVC.

Otwory do zamocowania deski sedesowej. Dostarczana z zaślepkami z Inoxu do użytku bez deski sedesowej.

Szybka instalacja: 2 panele dostępu ze śrubami antykradzieżowymi TORX.

Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 997 do spłukiwania przy użyciu 4 l wody.

30 lat gwarancji.

Waga: 22 kg.