**Bateria czasowa TEMPOMIX 3**

Delikatne uruchamianie

Przycisk-pokrętło, podtynkowe przyłącza, L.110

Numer: **794050**

Opis do specyfikacji

Ścienna bateria czasowa do umywalki, uruchamiana przyciskiem-pokrętłem.

Delikatne uruchamianie.

Regulacja temperatury i uruchomienie wypływu przyciskiem-pokrętłem.

Czas wypływu nastawiony na ~7 sekund.

Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.

Wandaloodporne sitko antyosadowe.

Korpus z litego, chromowanego mosiądzu L.110 mm.

Mocowanie ścienne Z1/2".

Zasilanie z góry lub z dołu.

Podtynkowe przyłącza wody.

Filtry i zawory zwrotne.

Regulowany ogranicznik temperatury maksymalnej.

Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.

30 lat gwarancji.