**Pisuar wiszący FINO**

Inox 304 satynowy - Zasilanie wody z góry

Numer: **135110**

Opis do specyfikacji

Indywidualny pisuar wiszący bez kołnierza.

Kompatybilny ze standardowymi stelażami dostępnymi na rynku.

Inox 304 bakteriostatyczny. Wykończenie satynowe.

Grubość Inoxu: 1,2 mm.

Zasilanie wody z góry (natynkowe).

Poziomy, podtynkowy odpływ wody lub natynkowy. Niewidoczny syfon.

Prosta i szybka instalacja: montaż od przodu dzięki płycie montażowej z Inoxu.

Dostarczany z syfonem 1½″. Dostarczany z mocowaniami.

Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 13407 do spłukiwania 2 l wody.

Waga: 3,5 kg.