**Automatyczna zwijarka**

Z wężem L.15 m i spryskiwaczem

Numer: **5676T2**

Opis do specyfikacji

Automatyczna zwijarka z wężem L.15 m i rolką prowadzącą.

Maksymalna temperatura zastosowania: 50°C.

Wypływ 23 l/min przy 3 barach.

Maksymalne ciśnienie: 20 barów, spryskiwacz 12 barów.

Zwijarka z bębnem Ø425 mm z ABSu.

Mocowanie z Inoxu 304.

Należy kompletować z kątowym zaworem odcinającym ze zintegrowanym zaworem antyskażeniowym uniemożliwiającym zassanie zużytej wody do instalacji wody pitnej.

Zwijarka z 30-letnią gwarancją.