**Odporny na uderzenia pistolet**

Z regulacją strumienia

Numer: **433011**

Opis do specyfikacji

Pistolet z regulacją strumienia i odporną na uderzenia końcówką.

Ułatwiający chwycenie ergonomiczny uchwyt z osłoną.

Wnętrze mechanizmu odporne na produkty chemiczne.

Temperatura maksymalna: 50°C.

Ciśnienie maksymalne: 12 barów.

Możliwość zablokowania pistoletu w pozycji stałego wypływu dzięki obręczy na uchwycie.

Podłączenie do węża za pomocą szybkozłączki z możliwością demontażu.

30 lat gwarancji.