**Pisuar rynnowy, zbiorowy LP**

Inox 304 satynowy - L. 1200 mm - Stojący

Numer: **130310**

Opis do specyfikacji

Rynnowy pisuar stojący, 1200 x 1020 x 300 mm.

Inox 304 bakteriostatyczny.

Wykończenie satynowe.

Grubość Inoxu: 1,2 mm.

Zasilanie wody z tyłu.

Dostarczany z 2 głowicami spłukującymi z Inoxu i 2 wężykami.

Oszczędność wody: optymalne spłukiwanie z wypływem 0,1 l/s na stanowisko, czyli 0,3 litra na jedno użycie.

Centralny odpływ wody.

Odpływ wody 1½″. Dostarczany z korkiem i zintegrowanym syfonem (nr 785000).

Łatwa instalacja i konserwacja dzięki panelom dostępu ze śrubami antykradzieżowymi TORX.

Waga: 24,2 kg.