**Umywalka TEK**

Inox 304 satynowy - Ścienna z niewidocznym odpływem

Ze zintegrowaną armaturą

Numer: **161340**

Opis do specyfikacji

Umywalka do instalacji ściennej.

Bakteriostatyczny Inox 304.

Grubość Inoxu: 1,2 mm.

Wykończenie z ochroną przed skaleczeniem.

Odporność na wandalizm: umywalka zamknięta od dołu, schowany syfon.

Dostarczana z zaworem czasowym: odporny na wandalizm przycisk z antyblokadą, z Inoxu, czas wypływu ~7 sekund.

Korek z płaskim sitem bez śruby: łatwe czyszczenie i odporność na wandalizm.

Bez przelewu.

Dostarczana z syfonem.

Dostarczana z mocowaniami.

Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 14688.

Waga: 8,6 kg.