**Ścienny pojemnik ze szczotką WC Be-Line®**

Model do zamocowania z blokadą antykradzieżową

Inox 304 epoksyd antracytowy metalik

Numer: **4048C**

Opis do specyfikacji

Ścienny pojemnik ze szczotką WC Be-Line®.

Mocny model ścienny ze szczotką: mocowanie z blokadą antykradzieżową.

Inox 304 bakteriostatyczny, epoksyd antracytowy metalik.

Łatwe czyszczenie: wyjmowane od góry plastikowe wnętrze.

Plastikowe wnętrze ze zbiornikiem: zapobiega pozostawianiu szczotki w wodzie znajdującej się na dnie pojemnika i ogranicza rozpryskiwanie wody podczas kolejnego użycia.

Grubość Inoxu: korpus 1 mm.

Wymiary: Ø90 x 330 mm.

30 lat gwarancji.