**Komfortowe oparcie Be-Line® do WC**

Konstrukcja aluminium epoksyd antracytowy metalik

Czarny poliuretan

Numer: **511928C**

Opis do specyfikacji

Komfortowe oparcie Be-Line® do WC dla osób niepełnosprawnych.

Konstrukcja: aluminium, epoksyd antracytowy metalik.

Miękkie oparcie z poliuretanu.

Wymiary: 150 x 513 x 173 mm.

30 lat gwarancji.

Znak CE.