**Umywalka wisząca UNITO**

Inox 304 satynowy

Bez otworu na armaturę

Numer: **120830**

Opis do specyfikacji

Umywalka mocowana na ścianie, 395 x 350 mm.

Prosty i ponadczasowy kształt.

Bakteriostatyczny Inox 304.

Wykończenie satynowe.

Grubość Inoxu: 1,2 mm.

Wykończenie zapobiegające skaleczeniom.

Bez otworu na armaturę.

Dostarczana z korkiem 1″1/4.

Bez przelewu.

Dostarczana z mocowaniami.

Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 14688.

Waga: 3,3 kg.

30 lat gwarancji.