**Kolumna natryskowa PLEIN AIR**

Czasowa, 1 natrysk i 1 nogomyjka

Aluminium anodowane, gotowy do instalacji

Numer: **717511**

Opis do specyfikacji

Czasowa kolumna natryskowa.

Kolumna natryskowa z anodowanego aluminium, gotowa do instalacji.

Wyposażona w jeden natrysk i jedną nogomyjkę.

Zasilanie od dołu prostym zaworem odcinającym W¾″.

Zawory czasowe TEMPOSOFT 2 na wodę zmieszaną.

Delikatne uruchamianie.

Czas wypływu: ~15 sekund w przypadku wylewki natryskowej i ~3 sekundy w przypadku nogomyjki.

Wylewka natryskowa ROUND chromowana, odporna na wandalizm i antyosadowa, z automatyczną regulacją wypływu 6 l/min przy 3 barach.

Nogomyjka z Inoxu z wypływem 3 l/min przy 3 barach.

Filtry.

Panel dostępu z zaworem odcinającym i opróżniającym.

Armatura łatwa do opróżnienia z wody i demontażu na zimę.

Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.

30 lat gwarancji.