**Zawór czasowy TEMPOSTOP**

Ścienny ½″

Numer: **746000**

Opis do specyfikacji

Ścienny zawór do umywalki.

Czas wypływu ~7 sekund.

Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach,możliwość regulacji od 1,4 do 6 l/min.

Wandaloodporne sitko antyosadowe.

Korpus z litego, chromowanego mosiądzu Z½".

30 lat gwarancji.