**Jednootworowy zestaw do mycia wstępnego z baterią**

Bez zaworu czerpalnego

Czarny wąż i antyosadowy spryskiwacz z wypustkami

Numer: **5830**

Opis do specyfikacji

Kompletny zestaw do mycia wstępnego bez zaworu czerpalnego, przystosowany do intensywnego używania w kuchniach profesjonalnych.

Jednootworowa bateria stojąca:

- Głowice grzybowe ze wzmocnionym mechanizmem z ergonomicznymi uchwytami.

- Wężyki W3/8" i zawory zwrotne.

- Mocowanie wzmocnione 2 gwintowanymi trzpieniami i przeciwnakrętkami.

Czarny spryskiwacz z regulacją strumienia i wypływem 10 l/min (nr 433009).

Antyosadowy spryskiwacz z wypustkami i końcówka odporna na uderzenia.

Czarny wąż zbrojony L.0,95 m, jakość spożywcza.

Kolumna 3/4″ z mosiądzu.

Regulowana, ścienna obręcz mocująca.

Prowadnica Inox w formie sprężyny.

30 lat gwarancji.