**Czasowy zestaw natryskowy TEMPOSTOP TC**

Czasowy - Model z antyblokadą AB

Prowadnica 200 mm - AB - Wylewka ROUND

Numer: **747110**

Opis do specyfikacji

Czasowy, zaścienny zestaw natryskowy do montażu w szachcie technicznym.

Czasowy zawór TEMPOSTOP Z1/2" na wodę zmieszaną.

Do ścian ≤ 200 mm.

Czas wypływu ~15 sekund.

Wypływ 6 l/min przy 3 barach.

Chromowana, antyosadowa i odporna na wandalizm wylewka natryskowa ROUND z automatyczną regulacją wypływu.

Przycisk z chromowanego metalu.

Niewidoczne mocowania i kołek antyobrotowy.

Możliwość skrócenia gwintowanych prowadnic.

System antyblokady AB: wypływ następuje dopiero po zwolnieniu przycisku.

30 lat gwarancji.

[Poprzedni numer katalogowy: 747214]