**Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do armatury BINOPTIC**

Zasilanie na baterie, zestaw 1/2

Podtynkowa, wodoszczelna

Numer: **370PBOX**

Opis do specyfikacji

Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do armatury BINOPTIC 2, zestaw 1/2.

Zasilanie bateriami litowymi CR123 6 V.

Wodoszczelna skrzynka podtynkowa:

- Kołnierz z uszczelką.

- Podłączenie hydrauliczne z zewnątrz i konserwacja od przodu.

- Instalacja modułowa (profile, pełna ściana, płyta).

- Możliwość dopasowania do grubości wykończenia od 10 do 120 mm (przestrzegając głębokości osadzenia minimum 93 mm).

- Przystosowana do standardowego podłączenia rur zasilających lub podłączenia „pipe in pipe”.

- Zintegrowane i dostępne od przodu: zawór odcinający i regulujący wypływ, filtr oraz elektrozawór.

- Zawór BINOPTIC 2 W1/2".

- Dostawa w 2 zestawach: bezpieczne płukanie instalacji bez elementów wrażliwych.

30 lat gwarancji.

Należy zamawiać razem z płytą uruchamiającą 370106 lub 370116.