**Stelaż samonośny TEMPOFIX 3 do WC**

Do zaworu czasowego TEMPOFLUX 2 - Odpływ Ø110

Samonośny, do ściany 30 do 60 mm

Numer: **578405DE**

Opis do specyfikacji

Stelaż samonośny do podwieszanego WC, zestaw 1/2.

Stelaż ze stali pokrytej czarnym epoksydem:

- Z szerokimi stopkami do mocowania na posadzce nośnej.

- Regulacja wysokości od 0 do 200 mm (ze znacznikiem na wysokości 1 m).

- Do średnio grubych ścian pełnych o grubości od 30 do 60 mm.

- Rura spłukująca Ø32 z elementem łączącym Ø55.

- Rura odpływu z ABS-u, z przyłączem Ø110 z PE-HD z uszczelką, z 2 pozycjami regulacji.

Wyposażony w czasowy system spłukiwania bezpośredniego TEMPOFLUX 2:

- System spłukiwania bezzbiornikowego z bezpośrednim podłączeniem do instalacji.

- Zawór antyskażeniowy.

- Zintegrowany zawór odcinający i regulujący wypływ.

- Korpus z litego mosiądzu oraz mechanizm odporny na uderzenia i osadzanie się kamienia.

- Dopływ liniowy Z3/4"

- Przystosowany do wody deszczowej.

Dostarczany wstępnie zmontowany.

Zgodny z wymogami francuskiej normy NF D12-208.

30 lat gwarancji.

Należy zamawiać razem z płytą uruchamiającą 578222 lub 578212.