**Elektrozawór**

Do armatury umywalkowej TEMPOMATIC i BINOPTIC

ZZ3/8" - 12 V - Z filtrem

Numer: **495612**

Opis do specyfikacji

Elektrozawór z filtrem.

Do armatury umywalkowej z serii TEMPOMATIC i BINOPTIC.

Przyłącza Z3/8".

Działa na zasilanie 12 V.

Wymiary: 64 x 50 mm.