**Podtynkowa, sekwencyjna, termostatyczna bateria natryskowa**

Bateria SECURITHERM bez zaworów zwrotnych, zestaw 2/2

Bez wylewki natryskowej

Numer: **H9631**

Opis do specyfikacji

Podtynkowa, termostatyczna bateria natryskowa, zestaw 2/2.

Sekwencyjna bateria termostatyczna: otwarcie i zamknięcie na wodzie zimnej.

Bateria bez zaworów zwrotnych w przyłączach (ogranicza proliferację bakterii).

Brak ryzyka przepływu krzyżowego między wodą ciepłą a zimną.

Bateria sekwencyjna z ochroną antyoparzeniową: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej.

Ochrona przed „zimnym prysznicem”: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody ciepłej.

Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.

Antyosadowa, sekwencyjna głowica termostatyczna do regulacji wypływu i temperatury.

Regulacja temperatury od wody zimnej do 39°C z ogranicznikiem temperatury nastawionym na 39°C.

Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.

Wypływ nastawiony na 9 l/min (sama bateria), 6 l/min przy 3 barach z wylewką natryskową.

Pokrętło ERGO.

Filtry zintegrowane w przyłączach Z3/4".

Należy kompletować w wylewką natryskową lub wyjściem ściennym.

Bateria zgodna z wymogami francuskiej normy NF Médical (norma dotycząca środowiska medycznego).

Płyta 166 x 166 mm z błyszczącego Inoxu.

Bateria przystosowana w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

Bateria sekwencyjna przystosowana do osób niepełnosprawnych.

Bateria natryskowa z 30-letnią gwarancją.

Należy zamawiać z wodoszczelną skrzynką podtynkową H96BOX.