**Umywalka Higiena z wysoką ścianką**

Inox 304 satynowy

Z dwoma otworami Ø22 i Ø30 na armaturę

Numer: **188300**

Opis do specyfikacji

Wisząca umywalka szpitalna ze ścianką 450 mm.

Przystosowana do szpitali, placówek opieki zdrowotnej i gabinetów medycznych.

Bakteriostatyczny Inox 304. Wykończenie satynowe. Grubość Inoxu: 1,2 mm.

Z dwoma otworami Ø22 i Ø30 umieszczonymi jeden nad drugim na armaturę i fotokomórkę elektroniczną.

Gładka powierzchnia i zaokrąglone brzegi ułatwiające czyszczenie.

Głęboka komora ogranicza rozpryski i umożliwia komfortowe mycie dłoni.

Dostarczana z korkiem 1″1/4. Bez przelewu.

Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 14688.

Waga: 10,2 kg.

30 lat gwarancji.