**Skrzynka podtynkowa do mechanicznej baterii natryskowej**

Bateria mechaniczna, zestaw 1/2

Podtynkowa z kolankiem, wodoszczelna

Numer: **254CBOX**

Opis do specyfikacji

Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do mechanicznej baterii natryskowej, zestaw 1/2.

- Kołnierz z uszczelką.

- Podłączenie hydrauliczne z zewnątrz i konserwacja od przodu.

- Zasilanie z góry.

- Instalacja modułowa (profile, pełna ściana, płyta).

- Odpowiednia do ścian o grubości od 10 do 120 mm (przestrzegając głębokości osadzenia minimum 83 mm).

- Przystosowana do standardowego podłączenia rur zasilających lub podłączenia typu „pipe in pipe”.

- Zintegrowane i dostępne od przodu: zawory odcinające i regulujące wypływ, filtry i głowica.

- Mechaniczna bateria natryskowa.

- Dostawa w dwóch zestawach: bezpieczne płukanie instalacji bez elementów wrażliwych.

30 lat gwarancji.

Należy zamawiać z płytą uruchamiającą 2551 ou 2551EP.