**Elektroniczny, zaścienny dozownik mydła BINOPTIC**

Dozownik mydła w płynie lub w piance

Zasilanie sieciowe, Inox 304 sat., zaścienny

Numer: **512111S**

Opis do specyfikacji

Elektroniczny, ścienny dozownik mydła.

Dozownik mydła w płynie lub w piance.

Model odporny na wandalizm do instalacji zaściennej do 110 mm.

Brak kontaktu z dłonią: automatyczna detekcja dłoni przez detektor na podczerwień.

Wylewka z satynowego Inoxu 304.

Pompa dozująca z ochroną przed marnowaniem mydła.

Niezależna skrzynka elektroniczna do montażu pod umywalką lub w pomieszczeniu technicznym.

Automatyczny dozownik mydła: zasilanie sieciowe z transformatorem 230/6 V.

Do mydła w płynie na bazie roślinnej o maksymalnej lepkości: 3 000 mPa·s lub specjalnego mydła w piance.

Całkowita długość wylewki: 115 mm.

Dostarczany z elastyczną rurką 1,20 m do oddalonego zbiornika.

Elektroniczny, ścienny dozownik mydła z 30-letnią gwarancją.

CE.