**Poręcz kątowa Be-Line® 135° matowa czerń 400 x 400 mm**

Aluminium matowa czerń, 3 punkty mocujące

Ø35 z ergonomicznym spłaszczeniem

Numer: **511982BK**

Opis do specyfikacji

Poręcz kątowa Be-Line® 135° i Ø35 dla osób niepełnosprawnych.

Służy do podpierania (część pozioma) lub podnoszenia się (część 135°), do WC, natrysku lub wanny.

Stosowana zamiennie jako prawa lub lewa.

Aluminiowa rura, grubość: 3 mm. Mocowania z litego aluminium.

Kształt okrągły Ø35 z ergonomicznym spłaszczeniem antypoślizgowym ułatwiającym optymalny chwyt.

Aluminium wykończone czarnym, matowym epoksydem zapewnia odpowiedni kontrast z jasną ścianą.

Jednolita powierzchnia ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.

38 mm odległości między ścianą a poręczą: minimalny prześwit uniemożliwiający prześlizgnięcie się i zablokowanie przedramienia, aby uniknąć złamania w razie upadku.

3 punkty mocujące umożliwiają zablokowanie chwytu i łatwą instalację.

Niewidoczne mocowania.

Dostarczana ze śrubami z Inoxu Ø8 x 70 mm do betonowej ściany.

Wymiary: 400 x 400 mm.

Testowana na ponad 200 kg.

Zalecana maksymalna waga użytkownika: 135 kg.

Poręcz z 30-letnią gwarancją. Znak CE.