**Taboret natryskowy Be-Line®**

Siedzisko antracytowe

Konstrukcja z Inoxu 304

Numer: **511418C**

Opis do specyfikacji

Taboret natryskowy Be-Line®.

Taboret dla osób niepełnosprawnych.

Szeroki model z ergonomicznymi uchwytami.

Przystosowane do intensywnego użytku w obiektach publicznych i w środowisku szpitalnym.

Antracytowe, pełne siedzisko wykonane z polimeru o wysokiej odporności.

Antypoślizgowa powierzchnia.

Wysoka odporność na Betadynę®.

Konstrukcja z Inoxu 304Ø 18 x 2 mm.

Wymiary: 360 x 540 x 480 mm.

Wysokość siedziska: 480 mm.

Testowane na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika: 135 kg.

Nóżki z szarymi plastikowymi nakładkami ochronnymi.

Taboret natryskowy z 30-letnią gwarancją.